**О порядке прохождения процедуры классификации и освидетельствования маломерных судов**

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности маломерных судов» (Приложение №3) и Положением о классификации спортивных парусных судов (пункт 11), утвержденным приказом Минтранса России от 22.10.2009 № 184 (зарегистрирован Минюстом России 08.04.2010, регистрационный № 16641), установлены районы плавания маломерных судов и спортивных парусных судов в зависимости от сложности района плавания.

Маломерные суда, используемые в районах четвертой категории сложности, и спортивные парусные суда, которым присвоена категория плавания четвертая, могут использоваться как на внутренних водных путях, так и в морских районах с удаленностью от мест убежищ или берега не более 12 миль. При этом указанные суда проходят квалификацию и освидетельствование как в Российском морском регистре судоходства, так и Российском Речном Регистре.

Минтрансом России дано следующее указание по разделению ответственности при классификации и освидетельствовании маломерных и спортивных парусных судов в зависимости от удаленности районов мест убежищ или берега:

* суда, используемые в морских районах с удаленностью от мест убежищ более 12 миль – ФАУ «Российский морской регистр судоходства»;
* суда, используемые в морских районах с удаленностью от мест убежищ до 12 миль – ФАУ «Российский морской регистр судоходства» или ФАУ «Российский Речной Регистр» (по желанию владельца судна);
* суда, используемые только во внутренних водных путях - ФАУ «Российский Речной Регистр».