**ИНСТРУКЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ**

1. Каждое самоходное и несамоходное маломерное судно должно быть технически исправным и снабжено аварийно-спасательным имуществом.

2. Выход на водоем судна, не проходившего технического осмотра, категорически запрещается.

3. К управлению маломерными судами допускаются лица, имеющие удостоверение на право вождения маломерных судов

4. При выходе на водоем госинспекторы рыбоохраны должны иметь при себе удостоверение или свидетельство на право управления маломерным судном.

5. Суда, оборудованные подвесными двигателями, должны иметь надежное крепление двигателя к судну, и оборудованы страхующим устройством, а также иметь исправное дистанционное управление двигателем, если такое имеется.

6. При пуске подвесных двигателей во избежание повреждения рук и падения за борт от обратного рывка маховика нельзя наматывать на руку конец пускового шнура.

7. Во избежание несчастных случаев при посадке и высадке люди должны проходить на плавсредство поочередно. Становиться и садиться на борта запрещается.

8. Во время передвижения лодки перемещение людей с места на место запрещается.

9. Перед выходом на водоем инспектор обязан: проверить наличие спасательных средств на судне;

10. Инспекторский состав должен быть ознакомлен со всеми видами сигналов, которые могут быть переданы с берега в случае внезапного ухудшения погоды.

11. В случае, если лодку внезапно застанет сильный ветер, ее следует направить и держать носом на волну. Ставить лодку носом к волне запрещается, так как это может привести к ее опрокидыванию.

12. В прохладную погоду запрещается находиться вблизи от обрывистых берегов.

13. Управлять маломерными самоходными и несамоходными судами в нетрезвом состоянии категорически запрещается.

14. За нарушение Правил, указанных в инструкции, виновные привлекаются к административной ответственности, а в более тяжелых случаях — к уголовной ответственности согласно действующему законодательству. Ответственность за меры безопасности во время плавания возлагается на капитана судна.